|  |  |
| --- | --- |
| **Выносная камера.**Видео с камер сохраняется в отдельных папках на карте памяти.При видеозаписи с двух камер одновременно, изображение с выносной камеры отображается в правом верхнем углу. | Инструкция по эксплуатации автомобильного видеорегистратора **Best Electronics 420**2012 |
| **Меню.**Для входа в меню нажмите (15). Для перемещения по меню настроек нажмите кнопку (15). Для перемещения по пунктам меню нажмите клавишы (8) или (9). Для выбора и установки настроек нажмите ОК (17).**МП** – Установка разрешения VGA (640х480) либо 720Р (HD 1280х720)**RT** – время записи: файлами по 1 /2 /5 мин. /Выкл. (одним файлом до заполнения карты памяти)**Частота кадров** – 30/60 к/с**Настройки:**1. Баланс белого (Авто/солнечный/флуоресценция/ пасмурно/лампа накаливания)
2. Уровень экспозиции (-3/-2/-1/0/1/2/3)
3. Цвет (Нет/черно-белый/Негатив/Античный/Свет-синь)
4. Авто детектирование (Вкл/Выкл) – запись по датчику движения
5. Водяной знак (Вкл/Выкл) – наложение даты и времени на видео
6. Аудио (Вкл/Выкл)
7. Auto record (Вкл/Выкл) -авто запись при включении
8. Выбор языка
9. Частота (50/60 Гц) Для России установите значение 50 ГЦ
10. Виртуальный свет (Ручное управление/запись вспышки)
 | 1. Клавиша видео / вниз.
2. микрофон / вверх
3. индикатор включения (синий)
4. индикатор записи (синий) во время записи мигает
5. USB интерфейс
6. Слот для карты памяти
7. ИК сенсор для ДУ
8. Переключение режимов/ клавиша меню
9. Фото камера / режим просмотра
10. Кнопка защиты файла от перезаписи/ ОК
11. Разъем для подключения выносной камеры

**Клавиша Вкл/выкл (1) Имеет две функции:** 1. Функции включения/выключения: нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 секунд, видеорегистратор включится и начнет запись REC индикатор (синий) будет мигать. Для остановки записи нажмите кнопку (8) индикатор REC (синий) перестанет мигать
2. Функция включения ночной подсветки. Кратковременно нажмите кнопку Вкл/выкл (1).

RESET (сброс): В случае некорректной работы видеорегистратора произведите сброс настроек. |
| **Предисловие** Благодарим Вас за покупку видеорегистратора Best Electronics 420 с высоким разрешением.Прочитайте данную инструкцию перед использованием полностью и сохраните ее для дальнейшего использования. Мы надеемся, что эта продукция удовлетворит ваши требованиям и долго вам прослужит!**Внешний вид.** 后视图 正视图 右视图1. Вкл/Выкл
2. Клавиша сброса настроек
3. AV видео выход
4. Дисплей
5. Логотип
6. Механизм вращения объектива
7. Индикатор зарядки (красный)
 | 1. Время выкл. (1/3/5 мин/Выкл) – Выключение при бездействии для экономии энергии
2. Основные тона (Вкл/Выкл)
3. G-sensor (46/47/64/67) – чувствительность датчика удара
4. Move det (высокий/средний/низкий) – уровень чувствительности детектора движения
5. Задержка записи (30сек/1/2/3мин) – задержка откл. Записи при отключении питания
6. Настройка даты
7. Форматирование – удаление всех данных с карты памяти
8. Default set – сброс на заводские настройки.

**Запись по датчику движения.**Запись по датчику движения возможно включить в меню пункт «Авто детектирование», либо удерживать кнопку (17) в течении 3 сек.**Функция защиты файлов от перезаписи**Во время записи для защиты файлов от перезаписи нажмите кратковременно кнопку (17). При подключении через кабель USB к ПК выберите один из пунктов1. Диск – для подключения как флэш карта
2. Камера
3. Зарядка
 |
| При подключении к автомобильному прикуривателю видеорегистратор автоматически включится и начнется запись.**Кнопка отключения звука имеет три функции:** ① функция отключения записи звука: подключите автомобильное зарядное устройство к видеорегистратору автоматически начнется запись, для отключения звука нажмите кнопку (9) значок микрофона станет белым. Для возоновления записи со звуком нажмите кнопку (9) еще раз значок микрофона станет синим. ② прокрутка видеороликов в режиме воспроизведения Переворот экрана. Для переворота изображения с передней камеры нажмите и удерживайте в течении 3 сек. кнопку (8), для обратного переворота нажмите и удерживайте кнопку (9).Клавиша меню (15) имеет четыре значения: ① настройки камеры: в режиме видеорегистратора, нажмите клавишу меню (15), чтобы войти в меню настроек камеры.  | ② настройки фотокамеры: для входа в фото режим нажмите кнопку (16) для настроек режима фото нажмите кнопку (15), чтобы войти в меню настроек фото камеры③ Настройки в режиме воспроизведения. Для входа в режим воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку (16) в течении 3 сек., для выбора видеоролика нажмите кнопки (8) или (9), для воспроизведения выбранного ролика нажмите кнопку (16). Для входа в меню настроек воспроизведения нажмите кнопку (15). Возвращение в режим видеорегистратора кнопка (16) удерживайте в теч. 3 сек.  Отключение подсветки. Удерживайте кнопку (15) в течении 3 сек. **Установка даты и времени.**Зайдите в меню, нажатием кнопки (15), перейдите в меню настроек (нажмите кнопку (15) три раза, перемещаясь по меню клавишами (8) и (9) выберите пункт «Настройка даты» и нажмите кнопку (17). Установите год клавишами (8) или (9) и перейдите к установке месяца кнопкой (14). Месяц, дата и время устанавливается подобным образом. |