|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Особенность  | Поддержка выносной камеры |
| G-sensor | Встроенный |
| Дисплей | 2.5LTPS |
| Угол обзора | Передняя линза： 120 градусов Внешняя линза：120 градусов аналоговый выходной сигнал  |
| Формат файла | MOV |
| Разрешение видео | Передняя линза 1280×720 Внешние линзы 720х490（Наибольший） |
| Кодек сжатия | H.264, Audio: AAC |
| Датчик движения | Поддерживается |
| Матрица | 5 миллионов пикселей |
| Карта памяти | Micro SD (максимальный объем 32GB class 6 -10) |
| LED диоды | Есть |
| Видеовход | AV  |
| Батарея | Встроенная 800mAh |

 | Руководство Пользователя (QA][V9P~0MDO6FN_$O{8EFАвтомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОРмодель: **BestElectronics 730** |
|  Внимание: при низком заряде АКБ регистратор сообщит о низком напряжении и потом самостоятельно выключиться * Режим фото. Кротковременно нажмите кнопку M, для переключения в режим фото в левом верхнем углу экрана появится значок фотографирования;. Кротковременно нажмите кнопку OK чтобы сделать снимок
* Режим просмотра. Кротковременно нажмите кнопку M, чтобы перейти в режим просмотра; нажмите кнопку向上чтобы выбрать файл; нажмите кнопку 向下 чтобы выбирать файл нажмите кнопкуOK чтобы просмотреть выборный файл
* Меню. Нажмите кнопку 菜单, для входа в меню
* установление времени
* Нажмите кнопку 菜单 для входа в режим установки даты. кнопками 向上 向下 установите дату и время, нажмите кнопку
 | **Описание функции кнопки:*** 1）LED диоды. Подсветка позволяет использовать регистратор как фонарик.
* 2）Объектив. Передняя линза высокой четкости;
* 3）AV вход

 Аналоговый видеовход – для подключения второй камеры* 4）HDMI выход

 HDMI выход для подключения к дисплею высокой четкости;* 5）интерфейс USB

 Предназначен для соединения видеорегистратора с PC.* 6）Индикатор состояния

Индикатор, в режиме ожидания мигает* 7）Кнопка выбора режима

 Нажатие данной кнопки переключает регистратор между режимами: фотографированием/видео/режим просмотра;* 8）функция защиты файлов от перезаписи
* В процессе видеозаписи нажмите данную кнопку, для
 |
| Описание**x2-8**1）LED диоды 2）Объектив 3）AV вход 4）HDMI выход 5）USB интерфейс для передачи данных 6）Индикатор работы 7）Кнопка выбора режима 8) Кнопка защиты файлов 9）кнопка вкл/выкл. 10）ОК кнопка 11）индикатор заряда 12）Прокрутка вниз 13）Меню 14）Прокрутка вперед 15）Слот для карты памяти | OK для установки. **Подключение по USB** Соедините проводом USB регистратор к компьютеру. Появится два возможных варианта:1:USB-Disk – подключение регистратора к ПК как внешняя память2:PC-Camera – съемка в режиме реального времени**Описание заряда батареи**Два способа зарядки аккумулятора (полный цикл зарядки 180 минут)1: используйте автомобильное зарядное устройство2: используйте ПК-USB для зарядки |
|  сохранения файлов и защиты их от перезаписи.* 9）Кнопка вкл/выкл

 Для включения/выключении регистратора удерживайте кнопку; кратковременное нажатие приведет к включению или выключению LED диодов;* 10）Кнопка подтверждения OK；

Кнопка предназначена для включения или отключения видеозаписи и фото, в меню предназначена для подтверждения установок* 11）Индикатор заряда. Если батарея полностью заряжена, индикатор автоматически выключается;
* 12）Кнопка вниз. Перемещение вниз по меню
* 13）Кнопка меню

 Кратковременное нажатие данной кнопки для входа в меню* 14）Кнопка вверх

 В режиме ожидания, короткое нажатие этой клавиши приведет к переключению съемки на одну или обе камеры. | * 15）слот для карточки micro SD

 **Описание особенной функции:*** Поддержка AV входа видеосигнала

AV-IN порт предназначен для подключения второй выносной камеры. * функция сохранения файлов от перезаписи

 В процессе видеозаписи нажмите кнопку (8) , для сохранения файла от перезаписи;**Описание режима фотографирования:*** Включение и выключение. Нажмите один раз кнопку питания 电源 для включения, синий индикатор будет светиться при включении; ещё раз нажимите кнопку питания 电源 для выключения, в этот момент синяя индикатор погаснет
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |