|  |  |
| --- | --- |
|  | Руководство Пользователяhttp://avtoregistratori.ru/img/categories/middle/1407730776ep.jpegАвтомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОРмодель: **DVR М5.** |
| установите год и нажмите MODE для перехода к настройке месяца. Таким же образом установите /число/час/минуты. Для выхода из меню нажмите кнопку MENU- Язык: Выбор языка меню.- Частота: Частота сети (в России 50Гц).- Форматирование: форматирование карты памяти- Сброс настроек: сброс настроек на заводские- Отображение Даты/Времени- Версия: Информация о версии ПО регистратора.**Настройки в режиме “Фото”**После включения регистратор переходит автоматически в режимзаписи видео. Для остановки записи нажмите кнопку REC. Затем нажмите кнопку “MODE” для переключения в режим “Фото”.Кнопка (REC) делает фото и записывает его на карту памяти.Нажмите и удерживайте кнопку “Menu”.Пункты меню описаны ниже:- Разрешение: Разрешение снимка-Качество: качество фотографий.- Баланс белого: Баланс цвета (оттенок).- ISO: Светочувствительность.- Съемка. Режимы съемки- Экспозиция: Поправка экспозиции. |  **Конструкция регистратора.**1407730776ep.jpeg 1.Кнопка Записи.2. Регулирование "-" / изменять масштаб изображения.3. Датчик света4. Кнопка МODE5. Датчик работы видеорегистратора.6. Регулирование "+" / изменять масштаб изображения.7. Кнопка МЕНЮ |
| **Функциональные особенности**Датчик изображений: 3,2-мегапиксельная CMOSРазмер экрана: 4,3"Объектив: 140 градусов А+ градуированный полностью стеклянный типПиксели изображения: 2 миллиона пикселей (динамическое)3,2 миллиона пикселей (статическое)Формат изображения: JPEGРазрешение изображения: 2048\*1536(3M) 1920\*1080 (2M)1280\*960(1,2M) 640\*480 (VGA)Формат видео: AVI, поддерживает H.264Режим записи: Full HD - 1920\*1080 (30 кадров)HD - 1920\*720 (30 кадров)HD - 1920\*720 (60 кадров)VGA - 640\*480 (30 кадров)Цифровой зум: 4 x цифровой зум внутри/снаружиДинамик: встроенный высококачественный динамик; Микрофон: встроенныйВидеофрагмент: 1мин/3мин/5мин/10минУстановка экспозиции: EV-2 ~ EV+2Частота: 50Гц/60ГцАккумулятор: встроенный литий-ионный аккумулятор, 3,7 В, 200 мАЯзык экранного меню: Английский/Испанский/Португальский/Русский/Китайский/Японский/Немецкий/Итальянский и т.д.USB: USB2.0Карта памяти: поддерживает TF-карты большой емкости до 32 ГбЧувствительность защиты: Выключена/Уровень 1/Уровень 2/Уровень 3/Уровень 4Гироскоп: компенсация мерцания видео + стабилизация изображенияОбнаружение движения: 5с/10с/30с/1мин | **Воспроизведение записанного видео и фото**После включения регистратора нажмите кнопку REC чтобы выключить запись. После этого нажмите кнопку “MODE” два раза, чтобы войти в режим воспроизведения фото и еще один раз для просмотра видео.Для перелистывания записанных сюжетов используйте кнопки (<) и (>).Для запуска воспроизведения выбранного видео сюжета нажмитекнопку REC.**Подключение регистратора к компьютеру**Выключите регистратор и подключите его к USB-порту компьютера.После включения выберите пункт НАКОПИТЕЛЬ- Накопитель: Режим доступа с компьютера к файлам на SD-карте.Сертифицировано Рост Тест № РОСС НК.АВ51.В00317 изготовитель Best Electronics LTD,адрес производства: Room15A 15/F Hillier Commercial Centre 65-67 Bonham Strand East Sheung Wan, Hong Kong.Гонконг Поставщик в РФ: ООО «Бэст Электроникс Рус», адрес Россия, г. Пермь, ул. Екатерининская 52, тел. +7(342)299-99-87Примечание: В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. |
| **Использование регистратора****Включение/выключение регистратора****Выключение экрана:** Нажмите и удержите кнопку питания (MODE). Регистратор выключится, зеленый индикатор потухнет.**Зарядка аккумулятора регистратора**Видеорегистратор работает от бортовой сети автомобиляАккумулятор рассчитан на завершение записанного видео после записи.**Принудительное отключение дисплея:**Для принудительного выключения нужно зажать кнопку MODE на 3 секунды и отпустить, экран отключиться. Чтобы включить, нужно нажать на кнопку MODE один раз, экран включиться.**Использование карт памяти**Используйте карты памяти micro SD, 6-10 class. Аккуратно вставьте карту памяти в предназначенный для нее слот. Нажмите на карту. Если она не вставляется до конца, переверните и вставьте ее снова. Нажмите на карту, пока не почувствуете щелчок фиксирующий ее.Для того, чтобы изъять карту, нажмите на нее до появленияхарактерного щелчка. После этого извлеките карту из слота. | **Использование экрана****Примечание:** В случае необходимости, объективы камер можно повернуть на 20 градусов.**Работа с регистратором**1. Для переключения режимов работы (видеорегистратор/фотоаппарат/просмотр видеороликов) регистратора используйте кнопку МОDE.2. Кнопка вверх (>) включает оптический ZOOM (приближение), а кнопка (<) возвращает в исходное состояние.3. Для входа в настройки регистратора нажмите MENU.**Настройки в режиме “Видео”**Пункты меню, для входа в режим МЕНЮ нажмите кнопку MENU :- Режим видео: Установите разрешение.-Качество: Установить качество видео.- Цикл записи: Длительность фрагментов видеозаписи при циклической записи. Выкл (до заполнения карты памяти)/1/3/5/10-минутные фрагменты-Задержка выключения: Выключение через (1/2/3/5 минут).-Motion event REC: Начало записи после включения через (5сек/10сек/30сек)- Запись звука (Вкл/Выкл)Нажмите кнопку MENU. Нажав 4 раза, указатель переключится на значок с «гаечным ключом». Это режим основных настроек регистратора. Пункты настроек:- Дата и время: Установка даты и времени, Нажмите кнопку вниз (>) и выберите пункт ДАТА/ВРЕМЯ, нажмите REC , кнопками (<), (>)  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |